***†`Iqv‡ji Bu‡Ui wnmve***

Avgiv Rvwb

B‡Ui wnmve = †`Iqv‡ji †ÿGdj÷একটি ইটের ক্ষেএফল ।

একটি ইটের মাপ মসল্লা সহ =10”×5”×3’’

মসল্লা ছারা ইটের মাপ =9.5’’×4.5’’×2.75’’

**দেওয়ালের গাথুনির কাজের মসল্লার পরিমান**

দৈঘ্য=15’, প্রস্থ=12’ , উচ্চতা=5’’

গাথুনির পরিমান =15×12×0.42=75.6 CFT

আমরা জানি

গাথুনির কাজে মসল্লার পরিমান 35% ধরা হয় ।

মসল্লার পরিমান=75.6×35%=26.46 CFT

রেশিও=1:4/1:5/1:6

আমরা 1:4 ধরে কাজ করবো=1+4=5

সিমেন্ট=26.46×1÷5=5.29×0.8(1CFT সিমেন্ট লাগে 0.80 ব্যাগ)

বালি =26.46×4÷5=21.16=22 CFT